天全县和泰商贸有限公司

关于采购地磅设备询价函（模版）

本次询价拟采购数量：2台 XXXX元/台 共计：XXXX元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 数字式电子汽车衡 | 3\*14M120T |  | 300U型桥梁结构大梁， 六根大梁，面板12mm，梁厚6mm，端板14mm，防腐漆，3节搭接，秤体5年，电子元件2年。 |
| 2 | 地磅钢基础 | 3\*14M |  | 钢基础随按随用，方便快捷。 |
| 3 | 数字传感器 | 30T |  | 数量：8个；数字桥式传感器，不锈钢护罩，激光焊接，精度高，稳定性好 ，防护等级IP68，物联网防作弊通讯协议，精度等级3/10000 |
| 4 | 数字称重显示器 | 米 |  | 数字物联网仪表，数据采集，称重数据和图片无线传输，标准数据接口，具备称重仪表基本功能（小票打印，数据设置，标定，调试，置零去皮，数据接口，时钟） 。 |
| 5 | 浪涌保护器 | LY5 |  | 防止电流过大保证传感器 |
| 6 | 五芯专用屏蔽线 | RVVP4\*0.5 |  | 数据采集传输专用屏蔽线，有效屏蔽强电磁场干扰，保证电信号正常传输，有效保证数据的稳定。 |
| 7 | 数字接线盒 | 只 |  | 外壳不锈钢接线盒，自带密封圈，更抗腐蚀，使用寿命长。防护等级IP67。 |
| 8 | 电脑 | 台 |  | 包含室外称重显示大屏 |
| 9 | 打印机 | 台 |  | 针式打印机 |
| 10 | 称重软件 | 套 |  |  |
| 11 | 安装 | 次 |  | 吊装业主自备或包含 |

报价单位: 日期：